**Инструкция**

**по погрузке-разгрузке панелей**

Если упаковка имеет видимые повреждения или другие недостатки, то при приеме товара делается отметка в накладной, которая заверяется подписями перевозчика и приемщика груза.

При перевозке или складировании

не ставить пачки панелей друг на друга

Перенос, перегрузка или разгрузка пачек с панелями «АГЕМА» осуществляется с помощью любых типов кранов. При поднятии пакета обращать внимание на центр тяжести.

ВСЕГДА ПОДНИМАТЬ И ПЕРЕНОСИТЬ ТОЛЬКО ОДНУ ПАЧКУ.

При переносе пачек ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование

стального троса или проволоки.

Разгрузка пачек с панелями из автомобиля осуществляется через боковой борт. Упаковки выгружаются на ровную, заранее подготовленную поверхность. Расстояние между упаковками должно быть не менее 100 мм.

Упаковки с панелями ЗАПРЕЩАЕТСЯ толкать или тащить

так как в этом случае скольжение панелей в пакете может повредить их поверхность. На пакеты с панелями или на незащищенные панели

ЗАПРЕЩАЕТСЯ укладывать сверху тяжелые (твердые) предметы

во избежание повреждения поверхности панелей.

При складировании упакованных пачек с панелями «АГЕМА» на открытом воздухе (не под навесом) следует

защитить верхнюю панель в пачке

от воздействия прямых солнечных лучей


В противном случае устранение защитной монтажной пленки будет затруднительно. Срок хранения панелей с не удаленной защитной пленкой не более трех месяцев.

ПАНЕЛИ ЗА ВЕРХНЮЮ ОБКЛАДКУ НЕ ПОДНИМАТЬ


Для переноса пачек применять только мягкие стропы соответствующего размера и


типа (см. табл.).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Длина пачки, мм** | **Max масса груза, кг** | **Тип стропы** | **Высота (Н),**  **мм** | **Угол (β),**  **град** | **Длина распорки,**  **мм** |
| 500 - 4 500 | 2 040 | СТП 2,0-8,0 | 3 000 - 3 350 | 3103’ – 1204’ | 1370 |
| 4 500 - 7 500 | 2 230 | СТП 2,0-8,0 | 2850 | 380 | 1370 |
| 7 500 - 10 000 | 3 430 | СТП 4,0-11,0 | 3900 - 4550 | 3903’ | 1370 |
| 10 000 - 12 000 | 3 940 | СТП 4,0-11,0 | 4050 | 4403’ | 1370 |



Для переноса пачек можно использовать траверсу (см. рис.).



****